
1. PolaUnwrap展开图像并读取字符



2. PolarUnwrap2， 检测图像中得NG区域



3.统计骰子点数 例如：下图 点数 28



4.识别零件瑕疵，少孔 脏污 为NG

